Hoofdstukopdracht 1. PSD’s maken :

Hoe Plak je een Lekke Band

Pomp je band weer op

Leg je band in een vol teiltje met water

Zoek op waar de belletjes vandaan komen

Draai het ringetje en dopje van het ventiel

Haal de buitenband van de velg

Haal de binnenband eruit

Pomp de binnenband op

Markeer het gat

Schuur goed rondom het gat

Breng ruim rondom het gat de lijm aan

Breng de plakker stevig aan

Controleer je plakwerk

Plaats de binnenband ietwat opgepompt terug in de buitenband

Plaats de buitenband terug op de velg

Breng wat laatste correcties aan

Zet fiets weer rechtop

Pomp de band volledig op

Draai het ringetje en dopje weer op het ventiel